本次检验项目

眼镜

（一）抽检依据

GB 13511.1-2011《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》

（二）检测项目

顶焦度偏差，光学中心水平距离偏差，光学中心单侧水平偏差，装配质量（两镜片材料的色泽、金属框架眼镜锁接管的间隙、镜片与镜圈的几何形状、整形要求、外观），镜架外观质量。

pvc管

1. 抽检依据

 GB/T 5836.1-2018《建筑排水用硬聚氟乙烯（PVC-U）管材》

1. 检测项目

外观，管材平均外径，壁厚，不圆度，纵向回缩率，拉伸屈服应力。

铝合金建筑型材

（一）抽检依据

 GB/T 5237.3-2017《铝合金建筑型材第3部分：电泳涂漆型材》、GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材第4部分:喷粉型材》

（二）检测项目

外观质量、膜层局部厚度、复合膜局部膜厚、壁厚（封闭空腔周壁壁厚）、平面间隙、弯曲度。

电线电缆

（一）抽检依据

 GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氟乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》

（二）检测项目

绝缘厚度平均值、绝缘最薄点厚度、电压试验、20℃导体电阻、绝缘抗张强度原始值最小中间值、绝缘断裂伸长率原始值最小中间值。