附件

赣州蓉江新区教育综合体项目环境影响报告基本情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 赣州蓉江新区教育综合体项目 | 江西省赣州市章贡区（赣州蓉江新区）潭东镇润城河路 | 赣州荣江教育咨询有限公司 | 赣州市正能环保科技有限公司 | 建设内容包括教学楼、综合楼、图书馆、餐厅、宿舍楼、室外连廊、配电房等。规划教学班30个，总人数1620人，其中学生1500人，教职工120人。 | 1.废水的污染防治：施工期，施工废水经沉淀池处理后回用于生产；生活污水经周边居民区化粪池处理后，定期清掏。运营期，近期：餐厨废水经隔油池+化粪池处理，生活污水经化粪池生化处理，再与经酸碱中和池预处理的实验废水一同经污水管网排入蓉江新区污水处理站（管委会片区）进行深度处理；远期：餐厨废水经隔油池+化粪池处理，生活污水经化粪池生化处理，再与经酸碱中和池预处理的实验废水一同经污水管网排入赣州市中心城区白塔污水处理厂进行深度处理。2.废气的污染防治：施工期，施工扬尘经洒水抑尘处理；机械废气注意设备维护；装修废气需注意室内空气流畅。运营期，食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放，备用柴油发电机废气经排风井引至地面绿化带排放，汽车尾气经机械排风系统排入地面绿化带，实验室废气经通风柜排放。3.噪声的污染防治：施工期，控制声源、控制噪声传播、加强管理等。运营期，选用低噪声设备、加强设备减震及维修保养。4.固废的污染防治：施工期，建筑垃圾委托相关部门清运；施工人员生活垃圾由环卫部门定时清运。运营期，生活垃圾、实验室一般固废、餐厨垃圾、废油脂由垃圾桶收集，生活垃圾、实验室一般固废由环卫部门定时清运，餐厨垃圾、废油脂由专业厨余垃圾收集单位收集清运。实验室危险废物暂存于危废间，定期交由有危险废物处置资质单位处置。 |